Zadanie 3 „Narzędzia”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt** | **Opis** | **Liczba sztuk** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto****(cena x liczba)** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto****(netto x VAT)** | **Asortyment oferowany (nazwa handlowa lub nazwa producenta i kod produktu; waga opakowania lub wymiary i in. parametry)** |
|  | Tefal Ultimate Anti-Calc FV9785 DuriliumAirGlide(lub inna o zbliżonych parametrach) | Żelazko parowe. Rodzaj stopy  DuriliumAirGlideAutocleanMoc 3000 WWytwornica pary wbudowanaWytwarzanie pary 55 g/minPionowy wyrzut paryDodatkowe uderzenie pary 230 g/minBlokada kapaniaSpryskiwaczAutomatyczne wyłączenie żelazkaAutomatyczny dobór temperaturySystem antywapienny wbudowanyFunkcja samooczyszczeniaDługość przewodu sieciowego  2,5m.Gwarancja na 2 lata  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Laminator iLAM Office Pro A3 Leitz(lub inny o zbliżonych parametrach) | 4 wałki zapewniają szybką laminację wysokiej jakości. Łatwa obsługa dzięki dotykowemu panelowi ustawień. Stała szybkość 500 mm/min przy każdym ustawieniu - idealna dla użytkowników w biurach i szkołach. Zestaw foli. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wyrzynarka BOSCH PST 650 (lub inna o zbliżonych parametrach) | Wyrzynarka Waga [kg]1.6 Wyposażenie Brzeszczot, Walizka Załączona Do użytku domowego Gwarancja24 miesiące, Door To Door Techniczne: Maksymalna głębokość cięcia w drewnie [mm]65 Maksymalna głębokość cięcia w stali [mm]4 Maksymalna prędkość brzeszczotu [skok/min]3100 Moc [W]500 Typ Do drewna, Do stali typ brzeszczotu z uchwytem typu T Zasilanie Sieciowe | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Pirograf Wypalarka do Drewna Duży Zestaw TOOLCRAFT(lub inny o zbliżonych parametrach) | * Zasilanie sieciowe Moc (W) 30 W. Temperatura maksymalna 275°C. W opakowaniu
* Napięcie znamionowe: 230 V/AC, 50 Hz
* Pobór mocy: maks. 7 W (poziom I)
* maks. 25 W (poziom II)
* Długość kabla: 135 cm
* Wymiary (Ø x L): 32 x 210 mm
* Waga: 580 g
 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy pistolet klejowy STEINEL G3002 200W + klej gratis(lub inny o zbliżonych parametrach) | Dane techniczne:Moc: faza rozgrzewania - ok. 200 W, faza spoczynkowa - ok. 16 W, faza robocza - ok. 45 W, Napięcie zasilania: 100 – 240 V bezstopniowe, Czas rozgrzewania: 7 min. Kołki (wkłady) klejące: średnicy 11mm, długość – od 45 do 300mm, Temperatura topnienia: 206ºC Moc tłoczenia: ok. 16 g/min. Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 185 x 160 x 30 mm.* W zestawie: końcówka krótka śr. 2mm. Masa: 320 g.
* **Gwarancja 36 m-cy.**
* Uzupełniany wkładami o średnicy 11mm
 | 4 | szt. |  |  |  |  |  |
|  | Klej do pistoletu bezprzewodowego zgodny z pistoletem do kleju | * Wkłady do pistoletu klejowego 11 mm przezroczysty (min. 4 szt w kpl.)
 | 4 | kpl |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM brutto |  |  |