Zadanie 3 „Narzędzia”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Produkt** | **Opis** | | **Liczba sztuk** | | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto**  **(cena x liczba)** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto**  **(netto x VAT)** | **Asortyment oferowany (nazwa handlowa lub nazwa producenta i kod produktu; waga opakowania lub wymiary i in. parametry)** | |
|  | | Tefal Ultimate Anti-Calc FV9785 DuriliumAirGlide  (lub inna o zbliżonych parametrach) | Żelazko parowe. Rodzaj stopy  DuriliumAirGlideAutoclean  Moc 3000 W  Wytwornica pary wbudowana  Wytwarzanie pary 55 g/min  Pionowy wyrzut pary  Dodatkowe uderzenie pary 230 g/min  Blokada kapania  Spryskiwacz  Automatyczne wyłączenie żelazka  Automatyczny dobór temperatury  System antywapienny wbudowany  Funkcja samooczyszczenia  Długość przewodu sieciowego  2,5m.  Gwarancja na 2 lata | | 1 | | szt. |  |  |  |  |  | |
|  | | Laminator iLAM Office Pro A3 Leitz  (lub inny o zbliżonych parametrach) | 4 wałki zapewniają szybką laminację wysokiej jakości. Łatwa obsługa dzięki dotykowemu panelowi ustawień. Stała szybkość 500 mm/min przy każdym ustawieniu - idealna dla użytkowników w biurach i szkołach. Zestaw foli. | | 1 | | szt. |  |  |  |  |  | |
|  | | Wyrzynarka BOSCH PST 650  (lub inna o zbliżonych parametrach) | Wyrzynarka Waga [kg]1.6 Wyposażenie Brzeszczot, Walizka Załączona Do użytku domowego Gwarancja24 miesiące, Door To Door Techniczne: Maksymalna głębokość cięcia w drewnie [mm]65 Maksymalna głębokość cięcia w stali [mm]4 Maksymalna prędkość brzeszczotu [skok/min]3100 Moc [W]500 Typ Do drewna, Do stali typ brzeszczotu z uchwytem typu TZasilanie Sieciowe | | 1 | | szt. |  |  |  |  |  | |
|  | | Pirograf Wypalarka do Drewna Duży Zestaw TOOLCRAFT  (lub inny o zbliżonych parametrach) | * Zasilanie sieciowe Moc (W) 30 W. Temperatura maksymalna 275°C. W opakowaniu * Napięcie znamionowe: 230 V/AC, 50 Hz * Pobór mocy: maks. 7 W (poziom I) * maks. 25 W (poziom II) * Długość kabla: 135 cm * Wymiary (Ø x L): 32 x 210 mm * Waga: 580 g | | 1 | | szt. |  |  |  |  |  | |
|  | | Bezprzewodowy pistolet klejowy STEINEL G3002 200W + klej gratis  (lub inny o zbliżonych parametrach) | Dane techniczne: Moc: faza rozgrzewania - ok. 200 W, faza spoczynkowa - ok. 16 W, faza robocza - ok. 45 W, Napięcie zasilania: 100 – 240 V bezstopniowe, Czas rozgrzewania: 7 min. Kołki (wkłady) klejące: średnicy 11mm, długość – od 45 do 300mm, Temperatura topnienia: 206ºC Moc tłoczenia: ok. 16 g/min. Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 185 x 160 x 30 mm.   * W zestawie: końcówka krótka śr. 2mm. Masa: 320 g. * **Gwarancja 36 m-cy.** * Uzupełniany wkładami o średnicy 11mm | | 4 | | szt. |  |  |  |  |  | |
|  | | Klej do pistoletu bezprzewodowego  zgodny z pistoletem do kleju | * Wkłady do pistoletu klejowego 11 mm przezroczysty (min. 4 szt w kpl.) | | 4 | | kpl |  |  |  |  |  | |
|  |  | | | RAZEM brutto | |  | | | | | | |  | |